Zał. nr 4

Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu przez oferowane dostawy  wymagań określonych przez Zamawiającego w postępowaniu pt. Dostawa wolnostojących kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu


Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Adres wykonawcy..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1)  Jednego wolnostojącego kontenera chłodniczego do przetrzymywania dzików, zadaszonego o wymiarach zewnętrznych ok. 300 x 200 cm i wewnętrznych ok 280 x 180 cm, wysokość kontenera  pozwalająca na powieszenie tusz w pozycji pionowej. Drzwi  komory chłodniczej posiadają atest PZH. Ściany i sufit wykonane z płyty poliuretanowej o grubości 10 cm. Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną - bez łączeń. Chłodnia wyposażona w agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V ze sterownikiem pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury + 10 do – 5 st. C, instalację elektryczną z zabezpieczeniem przeciwnapięciowym, podlicznikiem i oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, kolejkę w kształcie litery U ze stali kwasoodpornej oraz wciągarkę elektryczną o udźwigu co najmniej 250 kg zainstalowana nad wejściem do chłodni, 15 haków atestowanych, wagę do 300 kg i dwa komplety kluczy. Przedsionek wyposażony w umywalkę z blachy kwasoodpornej, przepływowy podgrzewacz wody, szafkę na środki dezynfekcyjne, blat do pisania, gniazdo elektryczne 230 V, kran do podpięcia wody, apteczkę, instrukcje: obsługi chłodni (agregatu), BHP i udzielania pierwszej pomocy, obsługi podgrzewacza wody 



	Szczegółowy opis kontenera 

	L.p.
	Wymagania dla kontenera 
	Oferowane przez Wykonawcę

	1
	Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne oferowanego kontenera 
	

	2
	Atestowane drzwi komory chłodniczej Atest PZH
	  Tak/nie * 

	3
	Agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V 
	Agregat zasilany prądem o napięciu 

…………………………….. V

	4
	Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od + 10 st. C do – 5 st. C
	Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od 

…………… st. C do ……………. st. C

	5.
	Wyciągarka elektryczna o udźwigu co najmniej 250 kg
	Wyciągarka elektryczna o udźwigu 

………kg

	6.
	Waga do 300 kg

	Waga do …………… kg 

	7.
	Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną – bez łączeń
	Tak/nie *

	8. 
	Drzwi  przedsionka izolowane
	Tak/nie *


	9.
	Umywalka ze stali nierdzewnej 
	Tak/nie *


	10.
	Elektryczny podgrzewacz wody
	Tak/nie *


	11.
	Podlicznik energii elektrycznej 
	Tak/nie *



*Niepotrzebne skreślić 

Oświadczam że oferowane kontenery spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu wraz z załącznikami



.........................................       	...................................................................................................................
	(miejsce, data)	             (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 
	                                                                                                do reprezentowania wykonawcy)





























2) Trzech wolnostojących kontenerów chłodniczych z przedsionkiem  do przetrzymywania dzików zadaszonych o wymiarach zewnętrznych ok 400x200 cm i wewnętrznych ok 380x180 cm. Wysokość kontenera pozwalająca na powieszenie tusz w pozycji pionowej. Drzwi  komory chłodniczej posiadają atest PZH. Ściany i sufit wykonane z płyty poliuretanowej o grubości 10 cm. Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną - bez łączeń. Chłodnia wyposażona w agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V ze sterownikiem pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury + 10 do – 5 st. C, instalację elektryczną z zabezpieczeniem przeciwnapięciowym, podlicznikiem i oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, kolejkę w kształcie litery U ze stali kwasoodpornej oraz wciągarkę elektryczną o udźwigu co najmniej 250 kg zainstalowana nad wejściem do chłodni, 15 haków atestowanych, wagę do 300 kg i dwa komplety kluczy. Przedsionek wyposażony w umywalkę z blachy kwasoodpornej, przepływowy podgrzewacz wody, szafkę na środki dezynfekcyjne, blat do pisania, gniazdo elektryczne 230 V, kran do podpięcia wody, apteczkę, instrukcje: obsługi chłodni (agregatu), BHP i udzielania pierwszej pomocy, obsługi podgrzewacza wody 


	Szczegółowy opis kontenera 

	L.p.
	Wymagania dla kontenera 
	Oferowane przez Wykonawcę

	1
	Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne oferowanego kontenera 
	

	2
	Atestowane drzwi komory chłodniczej Atest PZH
	  Tak/nie * 

	3
	Agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V 
	Agregat zasilany prądem o napięciu 

…………………………….. V

	4
	Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od + 10 st. C do – 5 st. C
	Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od 

…………… st. C do ……………. st. C

	5.
	Wyciągarka elektryczna o udźwigu co najmniej 250 kg
	Wyciągarka elektryczna o udźwigu 

………kg

	6.
	Waga do 300 kg

	Waga do …………… kg 

	7.
	Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną – bez łączeń
	Tak/nie *

	8. 
	Drzwi  przedsionka izolowane
	Tak/nie *


	9.
	Umywalka ze stali nierdzewnej 
	Tak/nie *


	10.
	Elektryczny podgrzewacz wody
	Tak/nie *


	11.
	Podlicznik energii elektrycznej 
	Tak/nie *
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*Niepotrzebne skreślić 

Oświadczam że oferowane kontenery spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu wraz z załącznikami



.........................................       	...................................................................................................................
	(miejsce, data)	             (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 
	                                                                      do reprezentowania wykonawcy)
